Canale di adattamento 62 (regolazione delle funzioni di comfort selezionate)

I parametri per la regolazione delle funzioni di comfort sono impostati correttamente in maniera standard e di regola non occore modificarli. Le funzioni di comfort regolate tramite onde radio sono attive solo se fossero state attivate tramite la codifica.

Possibili impostazioni:

Valori default:	Valore (decimale)

               1		1	Bit 0:	Chiusura di comfort tramite onde radio per alzacristallo	
             1X		2	Bit 1:	Apertura di comfort tramite onde radio per alzacristallo
           1XX		4	Bit 2:	Chiusura di comfort tramite cilindro di chiusura per alzacristallo
         1XXX		8	Bit 3:	Apertura di comfort tramite cilindro di chiusura per alzacristallo
       1XXXX	          16	Bit 4:	Chiusura di comfort tramite onde radio per tettuccio
     0XXXXX	          32	Bit 5:	Apertura di comfort tramite onde radio per tettuccio (non 
					disponibile)
   1XXXXXX	          64	Bit 6:	Chiusura di comfort tramite cilindro di chiusura per tettuccio
 0XXXXXXX	        128	Bit 7:	Apertura di comfort tramite cilindro di chiusura per tettuccio
					(non disponibile)

		          95 (decimale)	

Note:
J Un "1" significa: la funzione è attivata
J Uno "0" significa: la funzione è disattivata
J I parametri sono impostati in maniera standard come elencati nella tabella qui sopra e di regola non vanno modificati.