Codifica centralina

La codifica è composta da quanto segue:

  0 X X X X : cifre decimali

    0 X X X : senza sensore luci
    1 X X X : con sensore luci (attualmente non disponibile)
    
       0 X X : senza gancio di traino
       1 X X	 : con gancio di traino

          0 X : fari alogeni
          1 X : fari allo xeno

            1	 : Resto del Mondo
            2  : Resto del Monto Paesi nordici
            3  : USA
            4  : Canada
            5  : Danimarca

Esempio di codifica:  00001   
Vettura senza sensore luci, senza gancio di traino, con fari alogeni, variante specifica Resto del Mondo