|  | 重要提示

1. 先将产品接到电脑的 USB 端口 , 然后跟随安装向导安装驱动

2. 在安装驱动时 , 串口那一端不要接外围设备
3. 本产品兼容Windows 操作系统、Mac OS、Linux
4. 关于Mac OS及Linux的驱动及安装方法，请参考这里

5. 如果因外围设备的需要 , 必须要改串口 , 请参考以下办法 :

6. 在 Windows 98SE、Windows Me 、 Windows 2000 、 Windows XP 下，请按照如下步骤来修改：
(1) 在 " 设备管理器 ", 选择 " 按类型排序设备 ", 选择 " 端口 (COM & LPT) ". (图 1)
(图 1)

(2) 双击 “ USB serial port(COM9)” 进入“ 属性” . (图 2)
(图 2)

(3) 选择 " Port Settings" 标签，然后单击 " Advanced" ， 从列表中选择所需的 COM 口单击 OK.
(图 3)

注意

如果有 Modem 在 USB 串口下工作而当端口改变的时候没有重新依附于新端口，它将不能工作，直到重新依附于
新端口时为止。如果是这样，必须先从系统中卸载 Modem 然后重新安装。
一般来说，如果系统中的设备先前依附于 USB 串口工作，当改变端口的时候它们不能正常工作。如果出现这
种情况，请从系统中卸载该设备并重新安装。

驱动位置
安装说明