|  | 重要提示

1.在安装第一台电脑时，请先安装光盘中的软件，安装完毕，再将USB 2.0 Network Cable连接到第一台电脑的USB端口，另一端USB端口不要连接到第二台电脑 (图 1)
(图 1)
2.当将USB 2.0 Network Cable连接到电脑的USB端口,系统会检测到它并开始安装驱动，请跟随安装向导安装

3.驱动安装完毕，请将USB 2.0 Network Cable从电脑的USB端口安全拨出

4.在安装第二台电脑时，请先安装光盘中的软件，安装完毕，再将USB 2.0 Network Cable连接到电脑的USB端口，另一端USB端口不要连接到第一台电脑 (图 2)
(图 2)
5.当将USB 2.0 Network Cable连接到电脑的USB端口,系统会检测到它并开始安装驱动，请跟随安装向导安装

6.驱动安装完毕，请将USB 2.0 Network Cable从电脑的USB端口安全拨出

7.将两台电脑重新启动，启动完毕，再用USB 2.0 Network Cable连接两台电脑,即可以开始使用 (图 3)
(图 3)

两台电脑组建局域网

1. 在成功安装好“Networking”的驱动之后，将两台电脑重新启动，启动完毕，用线将两台电脑连接在一起

2．两台电脑的工作组要设成一样，电脑的名称不一样

3．如果你想实现局域网功能，两台电脑都必须要安装NetBEUI协议；由于Windows XP默认安装时，没有安装这个协议，所以，你要手动去安装，该协议的有关资料在安装盘中L:\VALUEADD\MSFT\NET\NETBEUI

注：NetBEUI (NBF) 是一个不可路由的协议，适用于小规模的网络。Microsoft Windows 不再支持此协议。如果产品支持人员提示您安装此协议作为临时解决方法，请按照下面的指示进行。在 Windows XP 和 Windows 2002 上安装 NetBEUI 协议的方法。

* 复制 nbf.sys 到 %SYSTEMROOT%\SYSTEM32\DRIVERS\ 目录

* 复制 netnbf.inf 到 %SYSTEMROOT%\INF\ 目录

* 打开网络连接属性，单击 "安装..." 按钮来安装 NetBEUI 协议

4. 在组局域网的两台电脑中， 不同的操作系统组合，用户帐户及密码的设置方法也有所不同。

(1) Windows 98SE ←→ Windows 98SE 2. Windows 98SE ←→ Windows ME 3. Windows ME ←→ Windows ME

口令是任意选择的。如果在你初次登录提示你输入用户名和密码的时候不输入密码 ，只需单击“ OK ”完成登录，请记住不要只是按“ ESC ”键或单击“取消”登录，否则会使你的 USB 网络线无法正常工作

(2) Windows 98SE (或Windows ME) ←→ Windows 2000 5. Windows 98SE (或Windows ME) ←→ Windows XP

如果你想让Windows 98SE(或Windows ME)访问Windows 2000 (或Windows XP),你就必须要在Windows 2000 (或Windows XP)里为Windows 98SE(或Windows ME)建立一个访问的用户帐户及密码。否则會使你的USB 網絡線無法正常工作

注：在Windows 2000 (或Windows XP)建立一个访问的用户帐户及密码的方法:

“控制面板” → “用户账号”→ “创建一个新的账户”

(3) Windows 2000 (或Windows XP) ←→ Windows 2000 (或Windows XP)

你就必须要在Windows 2000 (或Windows XP)里为对方建立一个访问的用户帐户及密码。否则會使你的USB 網絡線無法正常工作

安装软件
安装及使用说明