Diagnosi posizionatori

I seguenti posizionatori della centralina rete di bordo vengono comandati uno dopo l`altro, se fossero montati e codificati:

Lampeggiatori sinistri
Lampeggiatori destri
Illuminazione funzione interruttore lampeggio di emergenza
Lampadina luce di posizione sinistra -M1
Lampadina luce di posizione destra -M3
Lampadina luce di coda sinistra -M2
Lampadina luce di coda destra -M4
Lampadina faro abbagliante sinistro -M30
Lampadina faro abbagliante destro -M32
Luce targa -X
Motorino tergicristallo -V, stadio 1
Motorino tergicristallo -V, stadio 2
Motorino tergilunotto -V12
Pompa lavacristalli -V5
Pompa impianto lavafari -V11
Relü avvisatore acustico bitonale -J4
Lampadina faro anabbagliante sinistro -M29
Lampadina faro anabbagliante destro -M31
Lampadina faro fendinebbia sinistro -L22
Lampadina faro fendinebbia destro -L23
Lampadina luce di retromarcia sinistra -M16
Lampadina luce di retromarcia destra -M17
Lampadine luci freno
Lampadina luce tronebbia sinistra -L46
FINE